

**Eni i-Care Tyre Repair**



oilproducts.eni.com

Eni Austria GmbH, o.z. Praha

Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

oleje.cz@eni.com

Datum

04/04/2019

Kód

5672

Stránka

1



**POUŽITÍ**

Dočasná oprava pneumatik.



**VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA**

•

Utěsňuje otvory a umožňuje okamžité nafouknutí pneumatiky.

•

Určeno pro

oba typy

pneumatik

,s duší

a

bezdušových

pneumatik.

To umožňuje provádět

provoz bez demontování pneumatiky. Může být snadno opláchnutá horkou vodou před

další opravou pneumatiky.

•

Nezpůsobuje poškození a korozi, protože se usazuje na vnitřní straně pneumatiky, automaticky

utěsňuje otvor. Není vhodný pro velké otvory nebo slzy.



**CHARAKTERSTIKY**

**Vlastnosti**

**Metoda**

**Jednotka**

**Typické**

Hustota při 20°C

ASTM D 1122

kg/m³

670

pH

ASTM D 1172

-

9.0



**INFORMACE PRO ZACHÁZENÍ**

•

Odstraňte propichující předmět (hřebíky nebo jiné ostré předměty).

Umístěte pneumatiku s ventilem nahoře. Vyfoukněte pneumatiku.


Před použitím sprejem dobře protřepejte.

Pevně našroubujte armaturu na ventil pneumatiky.

Držte sprej ve vzpřímené poloze, stiskněnte tlačítko a pokračujte až do nafouknutí pneumatiky.

Odšroubujte armaturu a uzavřete ventil.

Okamžitě nastartujte auto a jeďte malou rychlostí , aby se výrobek rozšířil uvnitř pneumatiky.



**Eni i-Care Tyre Repair**



oilproducts.eni.com

Eni Austria GmbH, o.z. Praha

Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

oleje.cz@eni.com

Datum

04/04/2019

Kód

5672

Stránka

2

Jakmile je to možné vypusťte úplně pneumatiku a naplňte stlačeným vzduchem na předepsaný

tlak.